***GÖLCÜK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GEMİ YAPIMI ALANI 11. SINIFLAR MESLEK RESMİ DERSİ 2.DÖNEM 1.SINAV BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) HAZIRLIK* (ÇALIŞMA) SORULARI**

***Aşağıdaki sorulara ‘’doğru(D)/ yanlış(Y)’’ şeklinde cevap veriniz.***

***S1.* *( ) Enine sistemde, dolu döşekler her postada bir yerleştirilmelidir.***

***S.2.*** ***( ) Dolu döşeklerde menhol denilen delikler bulunmaz.***

***S.3. ( ) Gemi denize indirilmeden önce, “çift – dip”in su geçirmezliği ile değişik su geçirmez ve yağ geçirmez döşeklerin geçirmezlikleri denenmelidir.***

***S4.*** ***( ) Su geçirmez döşekler su geçirmez perdelerin altına konur.***

***S.5.*** ***( ) Irgatın akış hareketi "kastanyola" denilen fren tertibatı ile sağlanmaz.***

***S.6.( ) Geminin demirini denize funda etmek, tekrar gemiye almak ve halat manevraları***

***yapmak için baş üstünde bulunan makinelere ırgat denir.***

***S.7.( ) Aşağıdaki resimde halatların bağlanmasında kullanılan babalar, geminin her yerinde***

***özellikle baş ve kıç üstlerinde ve geminin ortalarında bol miktarda görülür. ***

***S.8.( ) Aşağıdaki resimde Kurtağızları: İçinden halat geçmesi için güverte üzerinde baş ve kıç omuzlarına bağlanan demir yastıklardır. ***

***S.9. ( ) Gemilerde bağlama, çekme, kaldırma işlerinde kullanılan malzemelere halat denir.***

***S.10 ( ) Aşağıdaki resimde gemi çıpası verilmiştir,gemiyi istenilen bir yerde sabit tutmak için kullanılır.***

*. *

*** ***

**